**ტექნიკური მახასიათებლები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **ნათურა შუქდიოდური** \*მაგისტრალური ძაბვა 170 -240V. \* სიმძლავრე არაუმეტეს 12W. \*ცოკოლი G13. \*კორპუსის ტიპი T8. \*შუქის ნაკადი არაუმცირეს 900 lm\*ცივი თეთრი ნათება \*დიამეტრი 26-28 მმ \*განათების კუთხე არაუმცირეს 1600\*მთლიანი სიგრძე(კონტაქტებით) 603 მმ \* მუშაობის ხანგრძლივობა არაუმცირეს 30 000 საათი. \*შესაბამისობის დამადასტურებელი სერთიფიკატის წარმოდგენა საქონლის მოწოდების დროს. | ცალი | 300 |
| 2 | **ნათურა შუქდიოდური** \*მაგისტრალური ძაბვა 180 -240V. \* სიმძლავრე არაუმეტეს 12W. \*ცოკოლი E27 \*კორპუსის ტიპი A60.\*კოლბის ფორმა მსხლისებრი. \*შუქის ნაკადი არაუმცირეს 1100 lm\*ცივი თეთრი ნათება \*განათების კუთხე არაუმცირეს 2700\*მთლიანი სიგრძე არაუმეტეს 115 მმ \* მუშაობის ხანგრძლივობა არაუმცირეს 25 000 საათი. \*შესაბამისობის დამადასტურებელი სერთიფიკატის წარმოდგენა საქონლის მოწოდების დროს. | ცალი  | 300 |
| 3 | **ეკონათურა**  \*მაგისტრალური ძაბვის 220 -230V. \* სიმძლავრე 80W. \*ცოკოლი E27 \*შუქის ნაკადი არაუმცირეს 4000lm.\*ცივი თეთრი ნათება \*დიამეტრი არაუმეტეს 85 მმ \*სიგრძე არაუმეტეს 250 მმ \*ენერგოეფექტურობის კლასი ა მუშაობის ხანგრძლივობა არაუმცირეს 6000 საათი. \*შესაბამისობის დამადასტურებელი სერთიფიკატის წარმოდგენა საქონლის მოწოდების დროს. | ცალი | 100 |
| 4 | **სოდიუმის ნათურა აირგანმუხტვის**  \*მაგისტრალური ძაბვის 220 -230V. \* სიმძლავრე 250W. \*ცოკოლი E40  | ცალი | 150 |
| 5 | **ლუმინესცენციური ნათურის სტარტერი. 4-60ვატი** | ცალი | 200 |
| 6 | **ქუჩის ლამპიონის ნათურის ბალასტი (დროსელი) 250ვტ** | ცალი | 100 |
| 7 | **პროჟექტორი გარე განათების ,წვიმაგამძლე ,220 ვოლტი 30 ვატი, ერთი ლედ ჩიპით, არაუმცირეს 2700 ლუმენი, ცივი თეთრი ნათება.** | ცალი | 20 |

1.კომპანიის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი -----------------

2.საქონლის მიწოდების ვადა - 5 (ხუთი) სამუშაო დღე;

3.საქონლის მიწოდების ადგილი -- შპს ,,ბათუმის წყალი“ ქ.ბათუმი თაბუკაშვილის ქ. №19; 4. თქვენი საკონტაქტო ნომერი - 5. პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი ან/და ელ. ხელწერა, შტამპი.